|  |  |
| --- | --- |
| WD0 | GPIOC2 |
| WD1 | GPIOC3 |
| SDA | GPIOC4 |
| SCL | GPIOC5 |
| PUSH | GPIOC0 |
| TX | GPIOC1 |
| IR | GPIOB3 |
| UART\_TX | GPIOA7 |
| UART\_RX | GPIOA6 |